挖矿操作三步走
1.安装Avalon usb驱动
  连接Avalon usb至电脑的USB口。按照录像操作完成驱动安装。
  安装成功，显示的串口为COM4，不同的电脑可能显示不同。
2.修改Avalon Miner配置
  首先解压Avalon Miner，然后修改配置文件，修改的方法可以参考《参考配置文件》目录下的文件。
  -S, ICA:\\\\.\\COM4 位置处的串口改为步骤1中识别的设备名，此处为COM4。
3.开始挖矿
  如果要对矿池信息修改，请在Avalon Miner的设置中修改。一定要停止挖矿的前提下才能修改。
  
教程结束。

软件及驱动下载地址
Avalon Miner软件下载地址：
http://build.canaan-creative.com:8080/~wenbin/AvalonMiner/20140614/AvalonMiner.Qt4MSVC.zip

串口驱动下载地址：
http://www.lpcware.com/system/files/lpcopen_examples_windows_usb_drivers_v1_10_0.zip